**Revoluce v ovládání interiérových dveří**

*Dokonalé ovládání dveří – bez kliky, bez zámku, bez elektroniky, bez závad… seznamte se systémem M&T magnetic vyvinutým pro otočné dveře, jehož inovativní řešení bylo potvrzeno udělením národního patentu.*

Systém M&T magnetic funguje na principu velmi silných magnetů umístěných do dveřní zárubně, jejichž protikusem je blok z magnetické nerezové oceli zabudovaný ve dveřním křídle. Když se k sobě obě části přiblíží, působením magnetické síly se dveře plynule a téměř neslyšně dovřou, a to bez vysunutí jakéhokoli střelkového elementu. Dveřní křídlo v zárubni drží skutečně pouze magnetická síla. *„Magnety se vzájemně míjí, nedotýkají se, proto je při dovírání slyšet pouze jemný dotek dveří do těsnění. Otevírání dveřního křídla je pak absolutně bezhlučné,“* říká Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T a konstruktér systému M&T magnetic, a doplňuje: *„Sílu magnetů lze navíc velice snadno a intuitivně regulovat za pomoci malého imbusu. Jeho pootočením se k sobě magnety přiblíží, nebo naopak oddálí, a tím se zvýší, nebo sníží síla jejich vzájemného působení.“* Magnetické zavírání je určeno jak do polodrážkového tak bezpolodrážkového dveřního kompletu, bez omezení zda jde o systém s obložkou nebo bez obložky.

M&T magnetic doplňují originální úchopná madla s propracovanou ergonomií. Pro dokonalé sjednocení madla s povrchem dveří i celým interiérem lze všechny modely vybírat v různých povrchových úpravách. U vybraných modelů je dokonce pomocí magnetických destiček vyplněn jejich ovládací prostor identickým povrchem s dveřmi, čímž je dosaženo efektu částečně skrytého madla, kdy zůstává viditelná pouze jeho okrajová kontura a úchopná plocha.

[www.magnetic-mt.cz](http://www.magnetic-mt.cz)